**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Seznam položek předmětu veřejné zakázky:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **Popis položky** | **Množství** | **Měrná jednotka** | **Kód NIPEZ** |
| Dodávky | Dodávkový automobil třídy Van | **1** | Ks | 34136000-9  |

**Dodávkové vozidlo**

Nabízená značka a typ vozidla (název):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Minimální požadavek** | **Nabízené parametry** |
| Provedení | dodávka |       |
| Počet dveří | 4 - 5 |       |
| Počet míst k sezení | 7 |       |
| Motor | Vznětový |       |
| Palivo | Motorová nafta |       |
| Min. výkon | 100 kW |       |
| Min. točivý moment | 310 Nm |       |
| Max. emise CO2 (WLTP) | 200 g / km |       |
| Exhalační (emisní) norma | Dle aktuálně platné legislativy |       |
| Převodovka (do min. počtu požadovaných převodových stupňů se nezapočítává zpětný chod) | Min. 8 stupňová, automatická |       |
| Užitečná celková hmotnost  | Min. 2500 kg |       |
| Barva | Bílá |       |
| Barva interiéru | Černá nebo tmavě šedá |       |
| Vnější rozměr - délka | Min. 5100 mm |       |
| Vnější rozměr - rozvor | Min. 3100 mm |       |
| Airbagy  | ANO, min. 5 airbagů |       |
| Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů  | ANO, alespoň u řidiče |       |
| Imobilizér | ANO |       |
| Posilovač řízení | ANO |       |
| Osvětlení nástupního prostoru | ANO |       |
| Přední mlhové světlomety | ANO |       |
| Halogenové světlomety | ANO |       |
| Denní svícení | ANO, automatické |       |
| Klimatizace | ANO |       |
| Tempomat | ANO |       |
| Centrální zamykání | ANO, s dálkovým ovládáním (požadovány alespoň dva dálkové ovladače) |       |
| Okna | * Elektrické stahování oken předních
* Tónovaná okna, alespoň vzadu
* Sklo zadních dveří pevné se stěračem a ostřikovačem
 |       |
| Rádio | ANO, originální z výroby, integrované v palubní desce |       |
| Posuvné dveře | ANO, vlevo i vpravo |       |
| Volant | Výškově a podélně nastavitelný, multifunkční |       |
| Sedadla | * Dvě řady trojmístných lavicových sedadel se sklopným vnějším sedadlem
* Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
 |       |
| Zpětná zrcátka | * Elektricky ovládaná, vyhřívaná
 |       |
| Koberce | * Na podlaze prostoru pro cestující, řidiče i spolujezdce
 |       |
| Pneumatiky, kolaDodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla | * Dle ročního období v okamžiku dodání, tj. zimní v období mezi 15. 10. a 31. 3., ve zbývajícím období letní; součástí dodávky i kola na opačné období
* Zimní i letní pneu na litých discích pro daný typ vozu
* Sada disků zvlášť pro letní i zimní pneu, tj. celkem dvě sady disků
* Klíč na matice kol a příruční zvedák
* Pneumatiky musejí odpovídat hmotnostním a rychlostním specifikacím daného vozidla a musejí odpovídat hmotnostním a rychlostním specifikacím daného vozidla a musejí pocházet z prvovýroby, tzn., že se nesmí jednat o protektory
 |       |
| Parkovací senzory  | * ANO, vpředu i vzadu (lze nahradit parkovací kamerou)
 |       |
| Povinná výbava | ANO |       |
| Zadní stěrač s ostřikovačem | ANO |       |
| 12V zásuvka | ANO |       |
| Palubní počítač | ANO |       |
| Vyhřívání sedadel | ANO, alespoň vpředu |       |
| Dešťový senzor | ANO |       |
| Záruční servis | ANO, alespoň 2 roky |       |
|  |  |       |
|  |  |       |
|  |  |       |
|  |  |       |
|  |  |       |
|  |  |       |
|  |  |       |

Dodávané vozidlo musí být doplněné všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení výrobce, včetně nádrže s min. 5 litry pohonné hmoty.

Dodávané vozidlo musí být přihlášené do registru vozidel (vybaveno RZ).